Датум: 24.03.2022

Број: 01-1/969

На основу члана 27., став 1 Закона о јавним набавкама на основу кога се одредбе Закона о јавним набавкама не примењују („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а због обезбеђивања основних начела јавних набавки и закључења уговора, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана **24.03.2022**. објављује:

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

1. **Назив наручиоца**: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
2. **Адреса наручиоца**: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац
3. **Интернет страница наручиоца**: http://www.fink.rs/
4. **Опис предмета јавне набавке**: Предмет набавке је набавка добара – Мобилни фибер ласер за маркирање и сечење
5. **Критеријум за доделу уговора**: "најнижа понуђена цена"
6. **Начин подношења понуда и рок за подношење понуда**:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца или е-mail адресу до **29.03.2022. године до 11.00 часова.**
7. Понуде могу да се поднесу на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - **Мобилни фибер ласер за маркирање и сечење.** На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима, или на е-mail адресу [marija.brkic@fink.rs](mailto:marija.brkic@fink.rs) са назнаком понуде.
8. **Начин, место и време отварања понуда**: Јавно отварање понуда обавиће се **29.03.2022 у 11:30 часова** у просторијама наручиоца.
9. **Лица задужена за контакт**: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: [marija.brkic@fink.rs](mailto:marija.brkic@fink.rs)
10. Техничка спецификација опреме као и образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива

**Место и рок испоруке**

Место испоруке добара је седиште Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6. Рок испоруке је 60 дана од дана потписивања уговора.

**Квалитет и количине:**

Понуђач je дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и функционалне карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке спецификације конкурсне документације.

**Детаљна техничка спецификација – Мобилни фибер ласер за маркирање и сечење**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.б.** | **Тип опреме** | **Опис** | **Кол** |
| **1.** | **Мобилни фибер ласер за маркирање и сечење** | \*подржава Windows 7,8,10 32бита/64бита  \*Ласерски извор: Maxphotonics (RAYCUS/ Multifunkcijski / Parallel опционо)  \*Модел галво главе: РЦ7110  \*Снага ласера: 50w  \*Ласер таласне дужине: 1060nm  \*Ласерско понављање фреквенција: 20-100kHz  \*Брзина: 10000mm /sec  \*Прецизност: 0.001mm  \*Обележавање дубина: 0,05- 1.5mm (разликује се по материјалу)  \*Минимална ширина линије: 0.01mm  \*Минимална висина знакова: 0.05mm  \*Систем хлађења: Ваздушно  \*Димензија маркирања: 110x110мм (300x300 опционо)  \*Снага ласерског напајања: 0.8КВ, 220В / 50Hz, 110В / 60Hz  \*Софтвер: Оригинал EZCAD  \*Софтвер компатибилан: Auto-cAD, CorelDRAV, Photoshop  \*Систем за ротацију: опционо | 1 |

**Напомена**: Машина мора бити усклађена са Правилником МУП-а Републике Србије

Понуђач мора да попуни и овери образац понуди и образац структуре цене из прилога

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

***ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.б.** | **Тип опреме** | **Опис** | **Кол** | **Јединична цена без ПДВ-а** |
| **1.** | **Мобилни фибер ласер за маркирање и сечење** | \*подржава Windows 7,8,10 32бита/64бита  \*Ласерски извор: Maxphotonics (RAYCUS/ Multifunkcijski / Parallel опционо)  \*Модел галво главе: РЦ7110  \*Снага ласера: 50w  \*Ласер таласне дужине: 1060nm  \*Ласерско понављање фреквенција: 20-100kHz  \*Брзина: 10000mm /sec  \*Прецизност: 0.001mm  \*Обележавање дубина: 0,05- 1.5mm (разликује се по материјалу)  \*Минимална ширина линије: 0.01mm  \*Минимална висина знакова: 0.05mm  \*Систем хлађења: Ваздушно  \*Димензија маркирања: 110x110мм (300x300 опционо)  \*Снага ласерског напајања: 0.8КВ, 220В / 50Hz, 110В / 60Hz  \*Софтвер: Оригинал EZCAD  \*Софтвер компатибилан: Auto-cAD, CorelDRAV, Photoshop  \*Систем за ротацију: опционо  \*у цену урачунати склапање и доставу машине | 1 |  |

**Oбразац структуре цене:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна цена без ПДВ-а** |  |
| **Укупна цена са ПДВ-ом** |  |
| Рок плаћања (**у календарским данима**) |  |
| Рок важења понуде (**не краће од 30 дана**) |  |
| Рок испоруке добара (**не дуже од 60 дана**) |  |
| Гарантни рок (минимум 24 месеца) |  |

Укупна цена мора да садржи све основне елементе

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач

М. П.

Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*